|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov tovaru** | **Počet kusov** | **Jednotková cena bez DPH** | **DPH** | **Cena s DPH** |
| **Vibračná doska**  Požadované minimálne parametre: Reverzná vibračná doska použiteľná pri hutnení násypov, stabilizácií, podloží a podobne. Využiteľná pri pokládke inžinierskych sietí. Výkon min 9 kW, hmotnosť min 500 kg. | 1 |  |  |  |
| **Hydraulické kladivo**  Požadované minimálne parametre: Prídavné náradie, ktoré sa používa na demoláciu rôznych stavebných materiálov – napr. na narušovanie muriva, zmrznutej pôdy, asfaltu, betónu a tiež na zhutňovanie. Nasadzuje sa na vonkajšie demolačné práce. Hmotnosť náradia: do 500 kg. Hmotnosť nosiča – 3,5-12 t, výkon 20 kW. | 1 |  |  |  |
| **Zváračka elektrotvaroviek**  Požadované minimálne parametre: Prístroj pre zváranie elektrotvaroviek rôznych výrobcov s možnosťou tlače a pamäťou pre zváracie protokoly, prenos dát cez USB port. Prístroj určený pre zváranie plastových rozvodov vody a plynu s funkciou protokolovania zvarov | 1 |  |  |  |
| **SPOLU:** | |  |  |  |