|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov tovaru** | **Počet kusov** | **Jednotková cena bez DPH** | **DPH** | **Cena s DPH** |
| Elektrický sporák  Požadované minimálne parametre: 4 x min.2,6 kW, platne; rúra 4,3 kW/400 V; rozmery min. 800 x 720 x 900 mm | 1 |  |  |  |
| Automatický zmäkčovač vody  Požadované minimálne parametre: prídavné zariadenie ku konvektomatu, slúži na úpravu vody pred použitím v konvektomate | 1 |  |  |  |
| Štvorzásuvkový chladiaci stôl  Požadované minimálne parametre: stôl z nerezovej ocele min. 900x700x880 mm s chladiacimi boxami, pripojenie 0,24 kW, 230 V | 1 |  |  |  |
| Trojdverový chladiaci stôl  Požadované minimálne parametre: stôl z nerezovej ocele, min. 1365x700x880 mm s chladiacimi boxami, pripojenie 0,24 kW, 230 V | 1 |  |  |  |
| Nástenný odsávač pary  Požadované minimálne parametre: odsávač rozmerov min.3200x950x400 mm montovaný na stenu, slúži na odvetranie priestorov novej kuchyne | 1 |  |  |  |
| Regulátor otáčok  Požadované minimálne parametre: prídavné zariadenie nástenného odsávača pár potrebné pre jeho prevádzku | 1 |  |  |  |
| Potrubný ventilátor  Požadované minimálne parametre: prídavné zariadenie nástenného odsávača pár potrebné pre jeho prevádzku | 1 |  |  |  |
| Pracovný stôl s dvoma policami  Požadované minimálne parametre: nerezový stôl s min. rozmermi 2500x700x900, slúži na prípravu jedál | 1 |  |  |  |
| Elektrická dvojfritéza  Požadované minimálne parametre: príkon 2 x 3 kW, objem 2 x 8l, slúži na prípravu smažených a fritovaných jedál | 1 |  |  |  |
| Elektrický gril  Požadované minimálne parametre: príkon 6 kW/400 V, slúži na prípravu grilovaných jedál, oceľovo-liatinová platňa | 1 |  |  |  |
| Vinotéka presklená  Požadované minimálne parametre: rozmery min. 660x 660x 1900 mm, 0,6 kW/230 V, kapacita min 80 fliaš, zariadenie slúžiace na skladovanie vína v optimálnej teplote | 1 |  |  |  |
| Elektrický parný konvektomat s podstavcom  Požadované minimálne parametre: slúži na rýchlu prípravu jedál vo väčšom množstve, min. 10 kW, funkcie: horúci vzduch, bio varenie, nízkoteplotné pečenie atď. | 1 |  |  |  |
| Chladiaca skriňa na zákusky  Požadované minimálne parametre: rozmery min. 710x 710x 1310 mm, 3 police, 230 litrov, 0,34 kW, zariadenie slúžiace na skladovanie zákuskov na viditeľnom mieste v reštaurácii | 1 |  |  |  |
| **SPOLU:** | |  |  |  |